Cessna 550 参数：

技术数据：  
外形尺寸：

　　翼展：

　　　S/II　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.90米

　　　T-47A　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.18米

　　展弦比　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.8

　　机长：

　　　S/II　　　　　　　　　　　　　　　　　　14.39米

　　　T-47A　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.60米

　　机高：

　　　S/II　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.57米

　　　T-47A　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.51米

　　机翼总面积　　　　　　　　　　　　　　　　31.83米2

　　主轮距　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.36米

　　前主轮距　　　　　　　　　　　　　　　　　5.55米

　　座舱门：

　　　高×宽　　　　　　　　　　　　　　　　　1.14米×0.89米

内部尺寸：

　　座舱：

　　　长度(从前隔框到后隔框)　　　　　　　　　6.37米

　　　最大高度　　　　　　　　　　　　　　　　1.45米

　　　最大宽度　　　　　　　　　　　　　　　　1.49米

　　行李舱总容积　　　　　　　　　　　　　　　2.27米3

重量及载荷：

　　空重(装设备)：

　　　S/II　　　　　　　　　　　　　　　　　　3655千克

　　　T-47A　　　　　　　　　　　　　　　　　 4098千克

　　最大燃油重量　　　　　　　　　　　　　　　2640千克

　　最大起飞重量：

　　　S/II　　　　　　　　　　　　　　　　　　6849千克

　　　T-47A　　　　　　　　　　　　　　　　　 6804千克

　　最大停机坪重量　　　　　　　　　　　　　　6940千克

　　最大着陆重量　　　　　　　　　　　　　　　6350千克

　　最大零燃油重量　　　　　　　　　　　　　　4990千克

　　最大翼载荷　　　　　　　　　　　　　　　　2.110千牛/米2(215.17公斤/米2)

　　最大功率载荷　　　　　　　　　　　　　　　307.1千克/千牛

性能数据(除注明者外，均为最大起飞重量)：

　　巡航速度(平均巡航重量5443千克，高度10670米)　 746公里/小时

　　失速速度：

　　　最大起飞重量　　　　　　　　　　　　　　　　174公里/小时

　　　最大着陆重量　　　　　　　　　　　　　　　　152公里/小时

　　最大爬升率(海平面)　　　　　　　　　　　　　　15.4米/秒

　　最大爬升率(海平面，单发)　　　　　　　　　　　4.37米/秒

　　最大使用高度　　　　　　　　　　　　　　　　　13105米

　　起飞平衡场长(FAR25部)　　　　　　　　　　　　 987米

　　着陆跑道长度(FAR25部，最大着陆重量，高能量刹车)　　 805米

　　航程(4名乘客，2名机组人员和行李)　　　　　　　　　　3223公里

　　航程(最大燃油)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3701公里

噪音特性(FAR36部)：

　　起飞噪音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78.0分贝

　　进场噪音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91.0分贝

　　侧向噪音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90.4分贝